****

 **TIP van STEVENS!!!!**

Als de startmotor af en toe niet start is vaak het contactslot versleten. Hierdoor komt er te weinig stroom/spanning op het startmotor relais. Monteer dan een hulp relais volgens onderstaand schema. (ook voor 24V) Het contact slot wordt nu ontlast

en hoeft ook niet door een nieuwe vervangen te worden.

Bijvoorbeeld BOSCH relais 0332.209.150 (verbruik +/- 135mA i.p.v. 20-30Ampere)

Kontakt nummering: 30 Konstant plus 12V van startmotor (30, M8) of direct van de akku

 87 Geschakelde contact naar startmotor relais (50)

 86 Massa hulp relais

 85 Aanstuur spanning vanaf contact (oude aansluiting startmotor relais (50))

 van

 contactslot

 starten (50)

 85 87a 87

 50 STARTMOTOR

 hulp 30

 relais

 86 30

 startmotor

 relais

 min plus

 - +

 AKKU

 massa

STEVENS AUTO-ELEKTRONICA EN DIESEL / HYDRAULIEK hulprelais.doc

WWW.STEVENS-UDEN.NL