****

**TIP van STEVENS!!!!**

Als de startmotor af en toe niet start is vaak het contactslot versleten. Hierdoor komt er te weinig stroom/spanning op het startmotor relais. Monteer dan een hulp relais volgens onderstaand schema. (ook voor 24V) Het contact slot wordt nu ontlast

en hoeft ook niet door een nieuwe vervangen te worden.

Bijvoorbeeld BOSCH relais 0332.209.150 (verbruik +/- 135mA i.p.v. 20-30Ampere)

Kontakt nummering: 30 Konstant plus 12V van startmotor (30, M8) of direct van de akku

87 Geschakelde contact naar startmotor relais (50)

86 Massa hulp relais

85 Aanstuur spanning vanaf contact (oude aansluiting startmotor relais (50))

van

contactslot

starten (50)

85 87a 87

50 STARTMOTOR

hulp 30

relais

86 30

startmotor

relais

min plus

- +

AKKU

massa

STEVENS AUTO-ELEKTRONICA EN DIESEL / HYDRAULIEK hulprelais.doc

WWW.STEVENS-UDEN.NL